1. **技术参数**
2. 提供2个42U标准机柜；每机柜提供不少于两路6000W功率电源;
3. 提供机房值守、设施巡检、应急处置等IDC机房设施服务、IT基础服务；
4. 提供2条1G点对点链路；
5. 配套1台光纤交换机（配置：1、提供24\*10GE端口，24个模块；2、可插拔双电源，支持1+1电源备份；3、包转发率≥1440Mpps；4、交换容量≥3Tbps；5、配24根5米光纤线缆）；提供1台24口san交换机（配置：24端口全激活，24个32Gb短波光模块，32根5米光纤线缆，含级联和端口聚合许可）；
6. 提供20T云储存服务，供应商须配合采购人进行数据迁移。
7. 提供100M云专线，供应商须配合采购人在前期数据迁移过程中根据需要进行弹性调整带宽。
8. **商务要求**

（1）中标供应商需在合同签订生效之日起的5个工作日内交付使用。

（2）机房位于珠海市内；

（3）合同期限一年。