珠海市第三人民医院玻璃维修及更换年度供应商采购项目市场调研报价单

	名称
	参数
	单价

	
	
	未涉及高空作业单价（元/平方米）
	高空作业单价（元/平方米）

	超白钢化双层夹胶玻璃
	6mm+1.14PVB（浅灰色、橙色、橙黄色、浅橙色混搭、透明、磨砂）+6mm厚
	
	

	
	8mm+1.14PVB（浅灰色、橙色、橙黄色、浅橙色混搭、透明、磨砂）+8mm厚
	
	

	
	10mm+1.14PVB（浅灰色、橙色、橙黄色、浅橙色混搭、透明、磨砂）+10mm厚
	
	

	超白钢化双层玻璃
	5mm厚，透明、磨砂、背白漆，中空Low-E，12A
	
	

	
	6mm厚，透明、磨砂、背白漆，中空Low-E，12A
	
	

	
	8mm厚，透明、磨砂、背白漆，中空Low-E，12A
	
	

	防雾银镜
	5mm厚
	
	

	水纹钢化玻璃
	8mm厚，工艺面
	
	

	热弯玻璃
	6mm，夹胶，中空Low-E
	元/块

	备注：

1.离地面超过2米或2米以上报价按照高空作业单价执行，特殊情况需要采购人确认。

2.采购人实际维修或更换产品包括但不限于此清单，如有采购清单以外的物品，采购人有权按询价结果进行购买，费用不计入本项目预算。成交供应商按照采购人实际需求供应，清单内玻璃情况不符合实际要求，采购人有权要求成交供应商按照实际需求供货。

3.产品基本要求：获得国家3C认证；所有产品燃烧性能等级：A级；所有产品应满足国家优等品标准要求；除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家和行业的标准。

4.所有费用按照实际测量面积结算。


