|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五金** | | | | | |
| 序号 | 类别 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 |  |
| 1 | 开关类 | 一位大跷板开关 | 白色86型 | 个 |  |
| 2 | 二位大跷板开关 | 白色86型 | 个 |  |
| 3 | 三位大跷板开关 | 白色86型 | 个 |  |
| 4 | 门铃开关 | 白色86型 | 个 |  |
| 5 | 六类单口网口插座面板 | 白色86型 | 个 |  |
| 6 | 国际电工多功能时间控制器 | SED-88配明装底盒（紫外线时控开关） | 套 |  |
| 7 | 插座类 | 二三插座面板 | B6，86型，10A | 个 |  |
| 8 | 二三插面板 | B6，86型，10A | 个 |  |
| 9 | 三插面板 | B6，16A | 个 |  |
| 10 | 三插面板 | B6，10A | 个 |  |
| 11 | 三插头 | 10A | 个 |  |
| 12 | 三插头 | 16A | 个 |  |
| 13 | 防水插座面盖板 单 | 98mm×88mm×44mm | 个 |  |
| 14 | 防水插座面盖板 双 | 92mm×178mm×44mm | 个 |  |
| 15 | 明装双底盒 | 86型 | 个 |  |
| 16 | 明装单底盒 | 86型 | 个 |  |
| 17 | 二二三三插面板 | B6，10A | 个 |  |
| 18 | 电线类 | 国标1.5平方单塑电缆 | ZC-BV，100米/扎 | 扎 |  |
| 19 | 国标2.5平方单塑电缆 | ZC-BV，100米/扎 | 扎 |  |
| 20 | RVV3\*1.5平方护套线 | RVV，100米/扎 | 扎 |  |
| 21 | RVV3\*2.5平方护套线 | RVV，100米/扎 | 扎 |  |
| 22 | 网络延长线 | 六类RJ45，1米 | 条 |  |
| 23 | 网络延长线 | 六类RJ45，1.5米 | 条 |  |
| 24 | 网络延长线 | 六类RJ45，2米 | 条 |  |
| 25 | 网络延长线 | 六类RJ45，3米 | 条 |  |
| 26 | 非屏蔽千兆网线 | 六类，305米，CAT.6 | 扎 |  |
| 27 | 电话线 | 四芯0.5无氧铜，500米 | 扎 |  |
| 28 | 灯类 | 圆形白光吸顶灯芯替换 | LED，17W | 套 |  |
| 29 | 3寸筒灯 | LED筒灯，直径3寸，功率6W，色温4000K，灯框全白 | 个 |  |
| 30 | 4寸筒灯 | LED筒灯，直径4寸，功率8W，色温4000K，灯框全白 | 个 |  |
| 31 | 4寸筒灯 | LED筒灯，直径4寸，功率12W，色温4000K，灯框全白 | 个 |  |
| 32 | 5寸筒灯 | LED筒灯，直径5寸，功率16W，色温4000K，灯框全白 | 个 |  |
| 33 | 5寸筒灯 | LED筒灯，直径5寸，功率16W，色温6500K，灯框全白 | 个 |  |
| 34 | T5 14W无影一体化支架 | LED灯，功率14W，色温4000K | 支 |  |
| 35 | T5 10W无影一体化支架 | LED灯，功率10W，色温4000K | 支 |  |
| 36 | H型19W紫外线灯管 | ZW36D19W-H423 | 支 |  |
| 37 | T8 16W灯管 | 功率16W，LED灯，色温6500K | 支 |  |
| 38 | 19W紫外线杀菌灯管 | ZW30S19W型，0.9m | 支 |  |
| 39 | 紫外线灯管 | GPH843T5/40W，1.2m | 支 |  |
| 40 | T8 15W灭蚊灯管 | 功率15W，43.5cm | 支 |  |
| 41 | T8 16W应急灯管 | 功率16W，LED灯，色温6500K | 支 |  |
| 42 | 36W紫外线电子镇流器 | 一拖一 36W | 个 |  |
| 43 | 驱动电源变压器 | LED 4～7W | 个 |  |
| 44 | 直发光面板灯 | YDP，60cm×60cm，LED灯，功率36W，色温4000K | 套 |  |
| 45 | 集成吊顶平板灯 | 60cm×60cm，LED灯，功率36W，色温6500K | 套 |  |
| 46 | 其他 | 户外防雨开关电源 | LED灯，12V～400W | 个 |  |
| 47 | 电工胶 | 12.7mm宽×65.8m长 | 卷 |  |
| 48 | 砂纸 | 240号 | 包 |  |
| 49 | 玻璃门拉手 | 80cm | 套 |  |
| 50 | 拉丝脚踩顶门器 | 130mm | 个 |  |
| 51 | 膜砂纸 | 1.2m宽×50m长 | 扎 |  |
| 52 | 不锈钢插销 | 8寸中方，20cm | 个 |  |
| 53 | 水泥 | 50KG/袋 | 袋 |  |
| 54 | 河沙 | 30KG/袋 | 袋 |  |
| 55 | 扎带4\*150 | 宽2.7mm×150mm，500条 | 包 |  |
| 56 | 扎带4\*200 | 宽2.7mm×200mm，500条 | 包 |  |
| 57 | 扎带4\*250 | 宽2.7mm×250mm，250条 | 包 |  |
| 58 | 扎带4\*300 | 宽2.7mm×300mm，250条 | 包 |  |
| 59 | 扎带5\*350 | 宽3.6mm×350mm，250条 | 包 |  |
| 60 | 扎带5\*400 | 宽4.0mm×400mm，250条 | 包 |  |
| 61 | 扎带5\*500 | 宽4.0mm×500mm，250条 | 包 |  |
| 62 | 扎带8\*400 | 宽5.2mm×400mm，250条 | 包 |  |
| 63 | 扎带8\*450 | 宽5.2mm×450mm，250条 | 包 |  |
| 64 | 扎带8\*500 | 宽5.2mm×500mm，250条 | 包 |  |
| 65 | 除锈剂 | 除锈，润滑保护，消除噪音，预防生锈，容量：400ml | 支 |  |
| 66 | 滚筒 | 6寸 | 个 |  |
| 67 | 滚筒 | 9寸 | 个 |  |
| 68 | 玻璃门拉手 | 长1.2m×孔距0.8m | 套 |  |
| 69 | 电脑键盘导轨 | 二节 | 付 |  |
| 70 | 油漆扫 | 1寸 | 把 |  |
| 71 | 油漆扫 | 2寸 | 把 |  |
| 72 | 油漆扫 | 3寸 | 把 |  |
| 73 | 油漆扫 | 4寸 | 把 |  |
| 74 | 不锈钢304免打孔门吸 | 接丝钢 | 个 |  |
| 75 | 不锈钢开合插销 | 8寸，20cm | 个 |  |
| 76 | 喉箍 | 4分 | 个 |  |
| 77 | 4分外丝水管接头 | 镀锌，42cm，内孔：12mm，六角对边：22mm | 个 |  |
| 78 | 离墙码 | 4分 | 个 |  |
| 79 | 生胶带 | 宽×长：19mm×15m | 卷 |  |
| 80 | 管码 | 4分 | 个 |  |
| 81 | 卫浴类 | 带匙铜户外水龙头 | 带锁防盗，4分 | 个 |  |
| 82 | 水龙头 | 4分 | 个 |  |
| 83 | 洗衣机咀水龙头配6角螺母 | 4分，长19公分 | 个 |  |
| 84 | 加厚铜角阀 | 4分 | 个 |  |
| 85 | 感应水龙头 | 采用重力压铸技术，静态功率（D.C）：0.5w≤(D.C)≤3w，表面经过PVD电镀处理，主体采用精铜材质 | 套 |  |
| 86 | 病房洗手盆水龙头单把高脚阀芯 | 25mm | 个 |  |
| 87 | 花洒头 | 4分 | 个 |  |
| 88 | 不锈钢花洒软管 | 1.5m | 条 |  |
| 89 | 洗手盆塑料伸缩下水管 | ABS工程塑料，长度350mm～800mm | 条 |  |
| 90 | 铜头网纹管 | 60cm | 条 |  |
| 91 | 铜头网纹管 | 80cm | 条 |  |
| 92 | 铜头网纹管 | 40cm | 条 |  |
| 93 | 铜头网纹管 | 120cm | 条 |  |
| 94 | 园林地埋伸缩喷淋头 | 4分 | 个 |  |
| 95 | 管类 | 32给水管 | 材质：PVC，外径：32mm | 条 |  |
| 96 | 4分给水管 | 材质：PVC，外径：20mm，4分管 | 条 |  |
| 97 | 4分给水管 | 材质：PPR，4分管 | 条 |  |
| 98 | 4分三通 | 材质：PVC，外径：20mm，4分管 | 个 |  |
| 99 | 32三通 | 材质：PVC，外径：32mm | 个 |  |
| 100 | 4分三通 | 材质：PPR，4分管 | 个 |  |
| 101 | 4分直通 | 材质：PVC，外径：20mm，4分管 | 个 |  |
| 102 | 32直通 | 材质：PVC，外径：32mm | 个 |  |
| 103 | 4分直通 | 材质：PPR，4分管 | 个 |  |
| 104 | 4分外牙直通 | 材质：PVC，外径：20mm，4分管 | 个 |  |
| 105 | 32外牙直通 | 材质：PVC，外径：32mm | 个 |  |
| 106 | 4分线槽 | 材质：PVC，4分管，24mm×14mm×4m | 条 |  |
| 107 | 4分线管 | 材质：PVC，4分管 | 条 |  |
| 108 | 6分线管 | 材质：PVC，6分管 | 条 |  |
| 109 | 40地线槽 | 材质：PVC，宽度40mm，长度：1.2m | 条 |  |
| 110 | 32弯头 | 材质：PVC，外径：32mm | 个 |  |
| 111 | 4分弯头 | 材质：PVC，外径：20mm，4分管 | 个 |  |
| 112 | 4分弯头 | 材质：PPR，4分管 | 个 |  |
| 113 | 锁类 | 办公室不锈钢分体锁 | 70mm锁芯 | 把 |  |
| 114 | 柜抽屉转舌锁 | 长16mm | 把 |  |
| 115 | 柜抽屉转舌锁 | 长20mm | 把 |  |
| 116 | 办公区分体锁带匙锁芯 | 70mm锁芯 | 个 |  |
| 117 | 螺丝类 | 镀锌沉头自攻螺丝 | 4mm×20mm，1KG | KG |  |
| 118 | 镀锌沉头自攻螺丝 | 4mm×25mm，1KG | KG |  |
| 119 | 镀锌沉头自攻螺丝 | 4mm×30mm，1KG | KG |  |
| 120 | 镀锌沉头自攻螺丝 | 4mm×35mm，1KG | KG |  |
| 121 | 镀锌沉头自攻螺丝 | 4mm×40mm，1KG | KG |  |
| 122 | 镀锌沉头自攻螺丝 | 4mm×45mm，1KG | KG |  |
| 123 | 镀锌沉头自攻螺丝 | 4mm×50mm，1KG | KG |  |
| 124 | 镀锌圆头自攻螺丝 | 5mm×20mm，1KG | KG |  |
| 125 | 镀锌圆头自攻螺丝 | 5mm×25mm，1KG | KG |  |
| 126 | 镀锌圆头自攻螺丝 | 5mm×30mm，1KG | KG |  |
| 127 | 镀锌圆头自攻螺丝 | 5mm×35mm，1KG | KG |  |
| 128 | 镀锌圆头自攻螺丝 | 5mm×40mm，1KG | KG |  |
| 129 | 镀锌圆头自攻螺丝 | 5mm×45mm，1KG | KG |  |
| 130 | 镀锌圆头自攻螺丝 | 5mm×50mm，1KG | KG |  |
| 131 | 镀锌墙板钉 | 3.5mm×16mm，1KG | KG |  |
| 132 | 镀锌墙板钉 | 3.5mm×20mm，1KG | KG |  |
| 133 | 镀锌墙板钉 | 3.5mm×25mm，1KG | KG |  |
| 134 | 镀锌墙板钉 | 3.5mm×30mm，1KG | KG |  |
| 135 | 镀锌墙板钉 | 3.5mm×35mm，1KG | KG |  |
| 136 | 镀锌墙板钉 | 3.5mm×40mm，1KG | KG |  |
| 137 | 镀锌墙板钉 | 4mm×16mm，1KG | KG |  |
| 138 | 镀锌墙板钉 | 4mm×20mm，1KG | KG |  |
| 139 | 镀锌墙板钉 | 4mm×25mm，1KG | KG |  |
| 140 | 镀锌墙板钉 | 4mm×30mm，1KG | KG |  |
| 141 | 镀锌墙板钉 | 4mm×35mm，1KG | KG |  |
| 142 | 镀锌墙板钉 | 4mm×40mm，1KG | KG |  |
| 143 | 胶类 | 云石胶 | 0.7L，固化剂35ml，使用比例：100：3 | 罐 |  |
| 144 | 双面泡棉胶带 | 24mm×5y（4.5m） | 卷 |  |
| 145 | 薄双面胶 | 24mm×5m | 卷 |  |
| 146 | 分色纸 | 3cm | 卷 |  |
| 147 | 纳米强力双面胶带 | 厚×宽×长：1mm×3cm×3m | 卷 |  |
| 148 | 酸性硅酮玻璃胶 | 瓷白色，240g，245mm×245mm×235mm | 支 |  |
| 149 | 中性硅酮耐候密封胶 | 透明，240ml，245mm×245mm×235mm | 支 |  |
| 150 | 强力焊接胶 | 25ml，粘稠度：15000mpas，温度范围：-40°C至+130°C | 支 |  |
| 151 | 封箱胶 | 厚×宽×长：45μm×60mm×40m | 卷 |  |

**注：项目采购清单具体以采购人实际需求为准，不仅限于上表所述采购内容。**